
Contents

[1. CÀI ĐẶT VÀ THIẾT LẬP CẤU HÌNH FIREWALL: 1](#_Toc74243538)


[2. Thiết lập rule cho các vùng orange, green và blue 1](#_Toc74243539)

# CÀI ĐẶT VÀ THIẾT LẬP CẤU HÌNH FIREWALL:


* Cài đặt và thiết lập cấu hình IP FIRE:



* Bắt đầu làm việc vơí IP FIRE qua giao diện web:





- Mở cổng SSH để kết nối từ một trạm vùng green:





# 2. Thiết lập rule cho các vùng orange, green và blue


* Kiểm tra kết nối giữa các vùng:


****

****


****

****

****


****


* Ping từ red->orange, red->green đều thất bại:


****

****


- Kiểm tra kết nối đi ra internet với cơ chế NAT:










- Thiết lập cho phép kết nối internet vào vùng DMZ:







Cổng khác 8080 thì ko thể truy cập:



* Xem trên giao diện:

